仙福钢2-3隧道锚索监测项目本期监测数据显示：本期受力最大为MS560077点，受力值为116.33kn，本期测力计最大变化量为MS560078点，变化值为2.15Kn，变化速率为0.31Kn/d。	Comment by 你的名字: 监测点组提取	Comment by 你的名字: 由下列表格提取
	Comment by 你的名字: 由下列表格提取
	Comment by 你的名字: 由下列表格提取	Comment by 你的名字: 由下列表格提取
	Comment by 你的名字: 由下列表格提取

	监测日期:2026
	8.11
	控制值：800KN

	断面
	编号
	初始值（HZ）
	温度初始值
	本次测值(HZ)
	本次温度（℃）
	本次变化量（KN）
	本次受力（KN）
	变化速率（Kn/d）

	MS13-1
	MS560077
	红
	2276.40 
	25.00 
	2189.17
	27.0 
	1.19 
	116.33 
	0.17

	
	
	白
	2269.70 
	
	2242.04
	
	
	
	

	
	
	绿
	2239.90 
	
	2200.46
	
	
	
	

	MS13-2
	MS560078
	红
	2282.20 
	25.00 
	2235.73
	27.0 
	2.15 
	86.39 
	0.31

	
	
	白
	2285.50 
	
	2248.53
	
	
	
	

	
	
	绿
	2288.80 
	
	2261.60 
	
	
	
	

	MS13-3
	MS560079
	红
	2320.50 
	25.00 
	2285.25
	27.0 
	1.61 
	106.16 
	0.23

	
	
	白
	2313.20 
	
	2284.85
	
	
	
	

	
	
	绿
	2294.90 
	
	2223.66
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